РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПНЕВМОЦИЛИНДРА

Ц1 - Пневмоцилиндр

КР - Регулятор давления

МН - Манометр

РД - Реле контроля давления

РЗ - Пневмораспределитель

Ф1 - Маслораспылитель

Ф2 - Фильтр влагоотделитель

Включенное состояние реле контроля давления

разрешает включение вращение шпинделя станка.

Система подготовки воздуха не входит в комплект

поставки.